Запрос на коммерческое предложение по строительству печи-камина

1 Общая часть
Требуется построить печь-камин из кирпича и вывести кирпичный дымоход на крышу брусового дома с заделкой всех межэтажных переходов и крыши. 
Местоположение дома – Московская область, Волоколамский район. 
Место для проживания рабочих, вода и электричество имеются.

2 Требования к печи-камину

· Отопительно-варочная печь и камин должны располагаться в одном корпусе.

· Камин и варочная панель печи должны находиться с противоположных сторон печи-камина на плане (см. Рис.1). Для приготовления пищи помимо варочной панели нужен также и духовой шкаф.

· Фундамент для печи готов (размеры в плане: 1200*1000 мм.) и залит бетоном на глубину 1600 мм вниз от уровня земли. Фундамент печи и фундамент дома между собой не связаны. Допускается увеличение размеров печи – камина в плане от размеров фундамента в большую сторону. 
· Высота чистового пола первого этажа над поверхностью залитого фундамента под печку – примерно 1200 мм. Перед постройкой печи требуется нарастить имеющийся бетонный фундамент для печи до уровня чистового пола первого этажа.

· Печь-камин должна устанавливаться на 1-ом этаже дачного брусового дома. План первого этажа приводится на Рис.2. На плане показано расположение печи-камина в центре гостинной-кухни (на цветном плане печь-камин изображен желтым цветом). Зелеными квадратиками там же показано расположение колонн, подпирающих балки 2-го этажа. 
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Рис. 1. Печь-камин в плане. Размеры даны в миллиметрах.

Толщина стен брусового дома – 200 мм. Высота от уровня чистового пола до потолка 1-го и второго этажа примерно 2600 мм, толщина перекрытия второго этажа и мансарды - 215 мм.
Помимо печи-камина в доме будет смонтирована система отопления с котлом и жидкостными радиаторами, так что тепловые расчеты отопления дома от печи-камина не требуются.

3 План дома, в котором должна быть установлена печь-камин
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Рис. 2. План первого этажа.

Печная труба проходит через 2-ой этаж, где создается утолщение (отопительная панель) с газовыми ходами, чтобы обогревать два помещения 2-го этажа, поскольку труба на втором этаже будет встроена в перегородку между помещениями. При проходе через крышу трубы возможно попадание трубы на излом крыши (металлочерепица), см. Рис.4. Для того, чтобы сохранилась прочность стропильной системы в случае невозможности отодвинуть трубу от ребра (излома крыши), вокруг предполагаемого места прохода трубы в стропильной системе заранее установлены подпорки (мальчики). Печная труба должна быть сложена из кирпича и в местах прохода через перекрытия и крышу должна быть выполнена окончательная заделка.

Имеет ли смысл сделать аналогичную отопительную панель с газовыми ходами в мансарде (на 3-ем этаже)?
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Рис. 3. План второго этажа.
Высота чистового пола первого этажа над поверхностью залитого фундамента под печку – примерно 1200 мм.

Высота крыши в коньке относительно пола первого этажа составляет 7850 мм, труба печи будет проходить через крышу на высоте примерно 7050 мм.
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Рис. 4. План крыши.

4 Выбранная конструкция печи-камина

За основу взят проект печи-камина Кузнецова ОВИК ЗК11 (ссылка на сайт: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=42&sf=2), эскизы с интернет-сайта приводятся ниже:

	ОВИКЗК 11
	Отопительно-варочная печь с камином сзади, духовкой, полочками, топка спереди 
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Рис. 5. Краткое описание печи-камина Кузнецова ОВИК ЗК11.
Разрезы кладки печи:
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Рис.6. Разрезы кладки печи-камина Кузнецова ОВИК ЗК11.
Примерные порядовки печи (взяты с сайта www.stove.ru, приводятся здесь для справки).
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Рис.7. Примерные порядовки печи-камина Кузнецова ОВИК ЗК11.

Возможны другие варианты конструкции печи-камина, можно обсуждать.

5 Внешняя отделка печи-камина
Углы печи должны быть закругленными, как на Фото 1, 2 и 3 ниже.
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Фото 1.


Фото 2.

 

Фото 3.
Фотографии 1, 2 и 3 иллюстрируют использование фигурного кирпича, который желательно использовать для выкладывания внешних углов печи-камина. Конструкции печей на фото 1, 2 и 3 во внимание не принимать.

Свод камина желательно сделать как на Фото 4, менее желательный вариант – на Фото 1 и 2.
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Фото 4. Иллюстрирует желательную конструкцию свода камина. Конструкцию печи на фото 4 во внимание не принимать.
Печные швы должны быть одного цвета с цветом кирпича, не крошиться и не впитывать влагу. Внешняя поверхность печи должна легко мыться.

6 Коммерческое предложение (заполнить):
Для предоставления основных данных Вашего коммерческого предложения достаточно информацию, требуемую в разделах 6.1…6.5 Настоящего Запроса. 
6.1 Сроки и общие условия
Необходимо ответить на вопросы Таблицы 1:

	Вопрос
	Ответ

	Возможно ли строительство печи-камина в марте-мае 2012 года? Если нет, то в какие сроки это возможно?
	

	Продолжительность строительства печи-камина в неделях.
	

	Изначально рассматривается вариант, когда подрядчик выполняет работу, а покупка материалов и их доставка выполняется заказчиком. Возможен ли вариант, когда Вы (подрядчик) возьмете на себя доставку материалов?
	

	В этом cлучае укажите в Табл. 3, сколько будет стоить Ваша доставка.
	

	Возможен ли вариант, когда Вы (подрядчик) будете сами закупать и доставлять материалы?
	

	Если да, то укажите в Табл. 3 общую стоимость работы и материалов с доставкой подрядчиком под ключ.
	


Таблица1. Сроки и общие условия.
6.2 Используемые материалы

· Кирпич.

Какой кирпич необходимо использовать?

Помимо шамотного и кирпича для дымоходов обычно используют Витебский кирпич для строительства и отделки печи. Можно ли для отделки использовать витебский кирпич вместе с фигурным кирпичем Lode (или другим фигурным кирпичом)? Или для отделки необходим кирпич одного производителя? 
Обязателен ли полнотелый кирпич или возможно применение пустотелого?
· Фурнитура печи. 

Какие варианты фурнитуры можно использовать (отечественная, финская, и т.д.)?
В Таблице 2 опишите количество необходимых материалов для строительства печи-камина Кузнецова ОВИК ЗК11:
	Необходимые материалы
	Кол-во (шт, кг)
	Примечание, варианты производителей, размеры...

	Кирпич, блоки
	
	

	Бетонные блоки для фундамента
	
	

	Кирпич для фундамента
	
	

	Шамотный кирпич
	
	

	Кирпич для дымохода
	
	

	Витебский кирпич
	
	

	Фигурный кирпич (Lode, и т.п.)
	
	

	
	
	

	
	
	

	Глина
	
	

	Шамотная глина
	
	

	
	
	

	Фурнитура печи
	
	

	Вставка
	
	

	Дверца печи
	
	

	Колосник
	
	

	Заслонка
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	…
	
	


Таблица 2. Необходимые материалы для строительства печи. Описать подробно, добавить при необходимости.

6.3 Цена работ

Укажите цену Ваших работ в Таблице 3:
	№
	Наименование работы
	Цена, руб.

	1
	Строительство печи-камина с фундаментом, трубой и заделкой всех межэтажных перекрытий и крыши.
	

	2
	Утолщение/отопительная панель с газовыми ходами на 2-ом этаже (как дополнительная опция).
	

	3
	Доставка материалов силами подрядчика (если имеется возможность).
	

	4
	В случае, если подрядчик берет на себя закупку и доставку материалов – общая цена пункта №1 с работой и материалами под ключ.
	

	5
	В случае, если подрядчик берет на себя закупку и доставку материалов – общая цена пункта №2 с работой и материалами под ключ.
	


Таблица 3. Цена работ.
6.4 Ссылки на выполненные работы

Необходимо приложить к ответу фотографии 2-3х построенных печей с именами и телефонами хозяев с возможностью договориться о визите (Таблица 4).

	Выполненная работа
	Населенный пункт 
	Имя заказчика
	Телефон заказчика

	Пример: Печь-камин
	МО., Волоколамский р-он, дер. Ченцы.
	Николай Петрович
	8 YYY XXX-XX-XX

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Таблица 4. Ссылки на выполненные работы.
6.5 Дополнительные материалы

Если Вы считаете необходимым, то можете приложить к ответу дополнительные материалы, имеющие отношение к Настоящему Запросу и Вашему коммерческому предложению.
6.6 Адрес для ответа

Ваши коммерческие предложения прошу высылать по адресу: yurifirst@mail.ru.
Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 8 916 6703191.
С уважением, 
Юрий. 
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