                                 9 м          1 эт жилой                                   2 эт   еще не сделан, только пол черновой 
  

    кухня                 мал.комн.          бол.комн.                       ккк       ссс
                                                                                        6 м

                                 прихожая                                                  
  с/у+душевая       лест. 2 эт                                                                     
                                                                                                        1 ком      с/у            2 ком                   3 ком
                                     сени                              топка      ПЕЧЬ
                                                                                        вход       
   Проект  места установки печи(русской/шведки/буржуйки с обкладывание кирпичом?) .

Дом брус 150мм x 150 мм не утеплен пока. Фундамент ленточный. Крыша металлочерепица.

1 этаж жилой- 6 помещений. Пол – доска лакированная + утеплитель. Потолок влагостойкий гипсокартон +зашпаклеван+ покрашен водоэмульсионкой белой. Высота потолка 2,9 м.            
2 этаж(мансарда) - пока не жилой. Планируется 3 комнаты + возможно с/у. Утеплитель крыши изовер изнутри+ доска.. Межкомнатные стены- доска/гипсокартон.   Высота  до конька примерно 4 м.                

