Приложение №1

К договору №     от «   » 201   г.

Техническое задание на проект печного отопления частного жилого дома  с баней.

1. Исходные данные.

 Состав семьи: Муж, жена, двое детей: девочка 13 и мальчик 8 лет.

Адрес  строительства: участок №1 СНТ «Локомотив», пгт. Киевский, Наро-Фоминского района.

Площадь участка:756 кв.м.

Размеры участка: практически квадратной формы. С юго-восточной стороны участок одной стороной граничит с лесом, с северо-западной  – с подъездной и железной дорогой. С юго-западной  стороны - соседний участок, с северо-восточной  – разворотная площадка автотранспорта СНТ и лес с маленьким (диаметром 5 м)  водоемом.

Участок: ровный, без перепада высот. 
Уровень грунтовых вод – высокий: 0,2-0,8 м от поверхности. 

Электричество: Разрешенная мощность одновременного включения всех участков СНТ – около 1-1,5 кВт на один участок.

Водоснабжение: отсутствует.

Канализация:  отсутствует.

Газоснабжение: отсутствует.

Наличие на участке существующих зданий :


Дом
Стадия готовности: недостроенный одноэтажный дом 6х9

Размещение: в середине участка.

Фундамент (оценочно): 1,2 м, - песчаная подушка, ленточный армированный бетон высотой 0,6 м. Выступает над поверхностью земли на 0,3-0,4 м. Есть вент каналы.

Наружные стены: брус 140х140 мм, 

Пол: балки 140х140 мм, половая доска отсутствует.

Перекрытие: балки 140х140 мм с шагом 0,9 м., потолок отсутствует
Окна и двери отсутствуют. Проемы для них есть.

Крыша: двускатная, высота крыши –3,0 м.

Кровля: шифер

Первый этаж: высота 1 этажа в свету 2,2 м.

Имеется фундамент для печи (камина) 0,9х1,0 м.

2. Описание проекта дома.

Предполагается разобрать крышу и надстроить 1 и 2 этажи. Дом предполагается использовать в весеннее-осенний период; в будущем – для постоянного проживания.
Этажность  - 2 этажа, одна часть дома (спальни детей) - мансардный этаж.
Высота  жилых помещений первого этажа  2.8 м. (от пола до потолка). Высота второго этажа – 2,8 м., в мансардной части – 2,6 м. Высота конька – 8 м., мансардной крыши – 5.8 м.
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3. Печное отопление
Основное отопление в будущем предполагается центральное от котла. Для каждого помещения — свой дополнительный источник (камин, буржуйка, печь, каменка и т.п.). 
В ближайшее время дополнительные источники на дровяном топливе должны обеспечить постоянное отопление дома в весенне-осенний период, эпизодическое – в зимний период.
Необходим  проект  печного отопления (дровами) двухэтажного частного дома. Основой должен служить печь-камин, отапливающая общую комнату первого этажа и две комнаты (и коридор) второго этажа. 
Отопление первого этажа.

Отопление 1 этажа предусмотреть от печи-камина. 
Отопление санузла первого этажа.

Отопление санузла 1 этажа предусмотреть проектом.

Отопление парилки.

Отопление парилки предусмотреть от металлической каменки.

Отопление мансардного этажа.

Отопление мансардного этажа предусмотреть от верхней части (второго этажа) печи-камина. Конструкция печи должна предусматривать автономное использование верхней части для отопления детских спален мансардного этажа.
 Отопление спальни второго этажа.

Отопление спальни 2 этажа предусмотреть проектом.

Отопление коридора второго этажа.

Отопление коридора 2 этажа предусмотреть проектом.

4. Печь-камин
Конструкция печи-камина должна предусматривать 

· Возможность быстрого прогрева помещения,

· Возможность долгого отопления помещения,

· Независимую топку для второго этажа,

Желательно предусмотреть возможность подогрева воды для кухни. По возможности должно быть предусмотрено место для хранения дров.
Ориентация печи-камина:

· В сторону кухни должна выходить печь. Назначение печи: прибор отопления общей комнаты (генератор горячей воды для кухни).
· В сторону гостиной должен выходить камин. Назначение камина – декоративное (открытая топка), центр гостиной.
· Топка печи второго этажа должна выходить в коридор.
Камин может быть ориентирован на 2 стороны гостиной зоны (двухсторонний).
Печь-камин должна быть эстетически привлекательной с пропорциональными размерами. Стены камина должны быть аккуратными, с ровной окраской (возможно – оштукатурены), приветствуются декоративные элементы в небольших количествах (изразцы). 
Чугунные изделия предусмотреть хорошего качества.

Размещение печи-камина – в середине помещения 1 этажа, между спальнями 2 этажа. Предполагаемая площадь – около 1 кв.м.

5. Состав чертежей 
Эскиз
Чертеж

Схема укладки кирпичей

Требования к фундаменту

