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Расход материалов

Кирпич красный, шт – 290

Топочная дверка, ДТ-3 (270х230)мм, шт – 1 
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Поддувальная дверка, ДП-1 (150х160)мм, шт – 1

Колосниковая решетка, РУ-2 (300х200)мм, шт – 1

Плита чугунная, П1 – 3 (410х340)мм, шт – 1 

Стальной лист, (290х460х4-6)мм, шт – 1 

Прочистная дверка, ДПР (150х112)мм, шт – 3

Дымовая задвижка, ЗВ-3У (390х200)мм, шт – 2

Уголок № 30-40 – 0,46 м/пог

Кляммера, (полоски стали), (35х2) – 0,9 м/пог

Вязальная проволока – 24 м/пог 
При установке печи на деревянное основание ряд 2 заменить на ряд 2’. 
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