Улучшенная печь "Теплушка" Печь с плитой и обогревательным щитком

Печи улучшенных конструкций нагреваются до самого пола, например печь "Теплушка" конструкции И. С. Подгородникова. Однако кладка их более сложная и требует определенного мастерства. Улучшенная русская печь с отопительным щитком конструкции В. П. Протопопова хороша тем, что только небольшая часть топочных газов выпускается из варочной камеры в трубу через устье и перетрубье для поддержания необходимой тяги, большая же их часть направляется в дымообороты отопительного щитка непосредственно из варочной камеры, минуя перетрубье. Печи под названием "Теплушки"  (рис. 90, "Улучшенная русская печь 'Теплушка' с плитой конструкции И.С. Подгородникова"
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	1 - варочная камера; 2 - отопительная камера; 3 - канал; 4 - водогрейная коробка; 5 - труба; 6, 10, 13, 17 - задвижки; 7 - два отверстия для выхода остывших газов; 8 - канал; 9 - водогрейная коробка; 11 - вьюшка; 12 - заслонка; 14 - кухонная плита; 15 - топливник; 16 - задвижка прямого хода; 18 - связи) представляют собой одну общую камеру-колпак от пола до свода, разделенную подом на две части: верхнюю варочную камеру 1 и нижнюю отопительную камеру 2. Варочная камера такая же, как у русской печи, она так же закрывается заслонкой, но более плотно. Для поддержания пода печи внутри отопительной камеры имеется несколько столбиков. Отопительная и варочные камеры соединены между собой четырьмя отверстиями, расположенными с боков пода. Через эти отверстия газы из топливника попадают сперва в варочную камеру, а затем опускаются в отопительную, то есть нагрев варочную камеру, они нагревают низ печи и только оттуда направляются в дымовую трубу 5 высотой не менее 5 м.




Печь "Теплушка" имеет небольшой размер, требует меньше топлива, выделяя при этом в 2,5 раза больше тепла, чем русская печь таких же размеров, на топку которой требуется почти 3 ч, а на "Теплушку" - всего 30-60 мин. Кроме того, "Теплушки" обогревают помещение по всей его высоте, то есть от пола до потолка с разницей в 2-3њ С. При желании "Теплушку" можно топить, как обычную русскую печь. Расход материалов и стоимость такая же, как и у русской печи. Для топки используют любое твердое топливо, кроме каменного угля. Рассматриваемая печь "Теплушка-4" с кухонным очагом имеет размер: ширину и длину - 1290 мм, высоту - 2380 и 1680 мм. Теплоотдача печи при двух топках - 3200ккал/ч. Кухонная плита 14 расположена в шестке. Этой печью можно отопить дом площадью до 35 м2 и обслужить семью в шесть человек. С боку шестка расположена дымовая труба, имеющая внизу два отверстия 7, через которые удаляются остывшие газы из отопительной камеры печи 2. Через отверстие 16 (задвижка прямого хода) дымовые газы от плиты направляются в трубу.
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Выше этого отверстия расположено отверстие 6 (задвижка летнего хода), через которое в летнее время выпускаются газы из варочной камеры 1. Для удаления газов, выходящих из печи при открытой заслонке 12, и вентилирования во время топки плиты служит верхняя задвижка 13. Тягу в дымовой трубе создают задвижкой 10. Работу плиты регулируют задвижкой 16, через которую газы из топливника 15 могут направляться непосредственно в дымовую трубу, а также и щитковой задвижкой 17, с помощью которой газы направляются в нижнюю отопительную камеру. Из отопительной камеры остывшие газы направляются в дымовую трубу через отверстия 7.

	Материалы:

кирпич обыкновенный - 1000 штук

огнеупорный кирпич - 50 штук

глина - 40 ведер

песок - 28 ведер

полосовая сталь - 50х12х1000 мм (для перекрытия шестка над плитой)

семь кусков полосовой стали - 25х2х1430 мм


	Приборы:

две задвижки - 260х260 мм

задвижка летнего хода - 180х140 мм

две задвижки к плите - 140х140 мм

колосниковая решетка - 250х250 мм

колосниковая решетка - 380х250 ммвьюшка с отверстием - 230 мм (не менее), две топочные дверки - 250х205 мм

две поддувальные дверки - 250х140 мм




дверка под вьюшку, вставляемую в трубу - 250х140 мм

две прочистные дверки - 130х140 мм

плита на две конфорки размером 700х400 мм

водогрейная коробка - 500х120х280 мм

заслонка - 450х350 мм с глазком, закрываемым круглой задвижкой (волчком

четырнадцать стальных шайб - 50х50х5 мм для связки или стягивания кладки в нескольких местах печи (показаны квадратиками в разрезах и порядовках).
