	Количество ЦЕЛЫХ одинарных кирпичей, шт.


	№

п/п
	Красный полнотелый одинарный  печной
	Шамотные
	№ 

п/п
	Красный полнотелый одинарный  печной
	Шамотные

	
	
	ША-5
	ША-10
	ША-96
	
	
	ША-5
	ША-10
	ША-96

	
	Кирово-Чепецкий
	Витебский 1-й цех
	
	
	
	
	Кирово-Чепецкий
	Витебский 1-й цех
	
	
	

	1. 
	34
	32
	0
	0
	0
	2. 
	33
	27
	0
	0
	0

	3. 
	32
	15
	0
	0
	0
	4. 
	32
	5
	0
	6
	0

	5. 
	34
	6
	7
	2
	0
	6. 
	34
	6
	0
	0
	0

	7. 
	34
	7
	8
	0
	0
	8. 
	34
	10
	0
	0
	0

	9. 
	24
	18
	7
	0
	1
	10. 
	26
	17
	0
	0
	0

	11. 
	25
	31
	6
	0
	0,5
	12. 
	26
	53
	0
	0
	0

	13. 
	26
	11
	26
	0
	0
	14. 
	23
	6
	13
	0
	0

	15. 
	26
	5
	0
	0
	0
	16. 
	26
	5
	13
	0
	0

	17. 
	26
	7
	0
	0
	1
	18. 
	29
	5
	11
	0
	0

	19. 
	25
	9
	13
	0
	0
	20. 
	27
	7
	0
	0
	4,5

	21. 
	26
	8
	8
	0
	0
	22. 
	27
	31
	0
	0
	0

	23. 
	34
	36
	0
	0
	0
	24. 
	38
	2
	0
	0
	0

	25. 
	26
	8
	0
	0
	0
	26. 
	27
	6
	0
	0
	0

	27. 
	26
	10
	0
	0
	0
	28. 
	26
	23
	0
	0
	0

	29. 
	26
	19
	0
	0
	0
	30. 
	18
	0
	0
	0
	0

	31. 
	19
	0
	0
	0
	0
	32. 
	6
	0
	0
	0
	0

	33. 
	6
	0
	0
	0
	0
	34. 
	8
	1
	0
	0
	0

	35. 
	10
	2
	0
	0
	0
	36. 
	0
	12
	0
	0
	0

	37. 
	0
	8
	0
	0
	0
	38. 
	0
	12
	0
	0
	0

	39. 
	0
	8
	0
	0
	0
	40. 
	0
	12
	0
	0
	0

	∑
	459
	240
	75
	2
	2,5
	
	440
	240
	37
	6
	4,5


Коэффициент 1,06
ППР из кирпича!!!

	Тру ба
	БЕЗ УЧЕТА затрат на трубу!

	Печь ПТОВ с ХЛЕБНОЙ КАМЕРОЙ «ПО ЧЁРНОМУ» и варочной плитой


	Красный полнотелый одинарный  печной:
	

	Кирово-Чепецкий
	1000

	Витебский 1-й цех
	500

	Шамотный:
	0

	ША-5
	110

	ША-10
	8

	ША-96
	7

	Общее число кирпичей
	1625


	
	Наименование, размер
	коли-чество

	1. 
	LK-370 Дверца Топочная, герметичная
Размер внутренний: 250×280 мм
Размер внешний: 310×340 мм 
	1 шт.

	2. 
	Дверца для хлебных печей герметичная, со стеклом, 
LK-324 – петли сПРАва
	1 шт.

	3. 
	Дверца поддувальная LK-332
	1 шт.

	4. 
	Варочная плита с вьюшками ВП 2-3 710×410 мм – в 13-м ряду
	1 шт.

	5. 
	Варочная плита ПЦ 2-3 710×410 мм – в 5÷8-м рядах – рамка вокруг LK-370
	1 шт.

	6. 
	Варочная плита ВП 1-3 410×340 мм – в 10÷11-м рядах рамка внутри хайла
	1 шт.

	7. 
	Варочная плита ВП 1-3 410×340 мм – в 8÷11-м рядах экран напротив хайла
	1 шт.

	8. 
	Дверка прочистная ДПр ЛИТКОМ
Размер под закладку: 130×90
	8 шт.

	9. 
	Задвижка LK-2714 в 21-м ряду
	1 шт.

	10. 
	Задвижки LK-1427 12-й ряд и 29-й 
	2 шт.

	11. 
	Решетка колосниковая РУ-3 350×200 ХК
	1 шт.

	12. 
	Решетка колосниковая РД-6 380×250 ВП в 5-м ряду
	1 шт.

	13. 
	мастика термостойкая «ГАРАНТ+» для шамота
	16 кг.

	14. 
	базальтовые листы (маты) 8-10 мм
	4 шт.

	15. 
	базальтовые листы ИЗОРОК-110 ед. (маты) 50 мм утепление арки шамотной в ХК
	пачка

	16. 
	Уголок  (сталь) 100×50 –  95 + 70 см (фаянс на варочную плиту) в 13-м и 22-м рядах
	2 шт.

	17. 
	Уголок  (сталь) 63×63 – 50 см (перекрытие ниши под ХК) в 11-м ряду
	6 шт.

	18. 
	Уголок  (сталь) 100×100 – 50 см (перекрытие ниши под ХК) в 11-м ряду
	1 шт.

	19. 
	Уголок  (сталь) 100×60 –  85 см (перекрытие ХК) в 21-м ряду
	1 шт.

	20. 
	Уголок  (сталь) 63×63 – 85 см (перекрытие ХК) в 21-м ряду
	4 шт.

	21. 
	
	


