	Количество кирпичей, шт.

	№ ряда
	ЦЕЛЫХ одинарных
	
	№ ряда
	ЦЕЛЫХ одинарных
	
	

	
	(ВИТЕБСКИЙ(

	
	
	
	
	(ВИТЕБСКИЙ(

	
	
	
	

	1. 
	44
	
	
	
	2. 
	44
	
	
	
	

	3. 
	26
	
	
	
	4. 
	25
	
	
	
	

	5. 
	25
	
	
	
	6. 
	28
	
	
	
	

	7. 
	25
	
	
	
	8. 
	26
	
	
	
	

	9. 
	28
	
	
	
	10. 
	30
	
	
	
	

	11. 
	34
	
	
	
	12. 
	41
	
	
	
	

	13. 
	21
	
	
	
	14. 
	22
	
	
	
	

	15. 
	21
	
	
	
	16. 
	24
	
	
	
	

	17. 
	27
	
	
	
	18. 
	35
	
	
	
	

	19. 
	34
	
	
	
	20. 
	38
	
	
	
	

	21. 
	40
	
	
	
	22. 
	18
	
	
	
	

	23. 
	13
	
	
	
	24. 
	12
	
	
	
	

	25. 
	13
	
	
	
	26. 
	15
	
	
	
	

	27. 
	9
	
	
	
	28. 
	9
	
	
	
	

	29. 
	9
	
	
	
	30. 
	9
	
	
	
	

	31. 
	9
	
	
	
	32. 
	10
	
	
	
	

	33. 
	17
	
	
	
	34. 
	0
	
	
	
	

	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	395
	
	
	
	
	386
	
	
	
	

	печь((ЭКОНОМКА( отопительно-варочная, преимущественно нижнего прогрева –781 шт. кирпичей (без учёта трубы) в т.ч. чей 670 шт.,яия ““ ки». 


































































































	№ п/п
	Наименование, размер
	количество

	1. 
	Кирпичи керамические полнотелые пластичного прессования, 25(12(6,5 см например ( «Витебские», Кирово-Чепецкие, ТОЛЬКО НЕ СУХОГО ПРЕСОВАНИЯ !!!!!!
	800 шт. 

	2. 
	ША-5 – Огнеупорный (шамотный) для футеровки топливника и нижние ряды горнила
	60 шт. 

	3. 
	ША-45 – огнеупорный кирпич клиновой, арка свода горнила
	40 шт.

	4. 
	ША-10, опорные кирпичи по бокам ДТ
	2 шт. 

	5. 
	Плита ША-96, перекрытие ДТ-4
	1 шт. 

	6. 
	Решётка колосниковая в топливник РД-6 25(38 см 
	1 шт. 

	7. 
	дверка топочная ДТ-4 (ДТ-5), в т.ч. со стеклом 25(27 (34) см
	1  шт. 

	8. 
	Дверка поддувальная (двойная( Дп-1 12(13 см
	1  шт. 

	9. 
	Дверка прочистная (полуторная( ((одинарная() 12(13 (9) см
	4  шт. 

	10. 
	Плита варочная ( настил (чугун) 41(71 см БЕЗ конфорок 
	1 шт. 

	11. 
	Задвижка дымовая 18(25 см (внутренний размер “окна“) – основная 
	1 шт. 

	12. 
	Задвижка дымовая 12(25 см (внутренний размер “окна“) – душник и в ЗЛХ
	2 шт. 

	13. 
	Уголок (сталь) 100×100 мм × 86 см ( фаянс варочной плиты (одну грань обрезать на 50 мм)
	1 шт. 

	14. 
	Притвор на хайло горнила (по месту)
	1 шт. 

	15. 
	Труба асбоцементная с муфтой (наружный ≈ 230 мм – 4 метровая 
	1 шт.

	16. 
	Жестяные трубы (наружный ≈ 250 мм – 4 метра для теплоизоляции п. 15.
	

	17. 
	Жесть (гипсокартон) и теплоизоляция (Роквол( 30 мм ( для противопожарной изоляции 
	2,2 м2

	18. 
	Базальтовый картон 8 мм для футеровки топливника и горнила
	8 листов


