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Стены из бруса 150 мм. Перегородки-100мм

Высота потолка 1 этаж ~2,43  м. Дом полутораэтажный, высота от пола мансарды до конька примерно 3,5 м, Перекрытие 0,15 м. Мансарда не отделана( потолка нет ). Конек идет вдоль длинной стороны дома 7 м. Фундамент не доходит до уровня поля ~ 30 см. (двойная обвязка). Крыша двускатная – металлочерепица.

Нужна Отопительно-варочная печь.(две конфорки) Духовка не обязательна. Выход трубы где-то в правой части если смотреть от топки, чтоб гарантировано не уперлась в конек. Труба сэндвич.

Прозрачная топочная дверца, круглый кирпич по углам.

 Место строительства: Волхолвский район Лен область, примерно 150 км от КАД.

